2021/8/3 1.0.1.1

1. 修改 PCI-3000 初始化没有更新 ao 校准数据的bug。

2021/8/6 1.0.1.4

1. 删除部分已经取消了的功能。（各大功能模块的时钟不再能单独设置，整个板卡统一设置使用外部时钟还是内部时钟。）

2021/8/10 1.0.1.5

1. 增加对模拟输入采样率的控制。

2021/10/25 1.0.2.0

1. 增加 ClearAiFifo函数和CLearDiFifo函数。

2023/5/31 1.0.3.0

1. 修正了在不插卡的时候，调用OpenDevice函数直接闪退的问题。

2023/8/3 1.0.4.0

1. 修正了DI DO采样率达不到10M的问题。